
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古乡玉生态农业有限公司新建年加工糯玉米500万棒建设项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2026] 8号
内蒙古乡玉生态农业有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由北京中企环能科技有限公司编制的《内蒙古乡玉生态农业有限公司新建年加工糯玉米500万棒建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古乡玉生态农业有限公司新建年加工糯玉米500万棒建设项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇，厂址中心坐标为东经：109°7′57.915″；北纬：41°00′15.086″。项目性质为新建，租用大佘太粮油储备库已建成生产车间2座及钢制罩棚1座，罩棚用于原料品预处理，生产车间内部划分成清洗车间、包装车间、灭菌车间、仓库等用于产品生产和存储。车间内共布设生产线2条、2台4t/h生物质蒸汽锅炉以及配套的公辅、环保设施。年加工糯玉米500万棒。
乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案（项目代码：2508-150823-04-01-451109  2025年8月29日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设运行必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。取用地下水和征占用土地应依法履行相关手续后方可开工建设。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。

二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达标。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。生物质锅炉采用低氮燃烧技术，废气经旋风+袋式除尘器处理，两台锅炉废气汇集后经40m高排气筒排放，确保生物质蒸汽锅炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉的排放限值要求；生产车间、成品库、灰渣库全封闭，并采取有效的抑尘措施，确保厂界无组织废气污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物相应排放限值，不得对周围环境敏感目标造成影响。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆尾气达标排放。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源车辆。厂区道路采取硬化措施，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施。

3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水排放符合各项排放标准。清洗废水、杀青废水、冷却废水、洗袋废水循环使用，定期与软水制备废水、锅炉排污水排入沉淀池内，最终清运至大佘太镇污水处理厂；生活污水排入防渗化粪池处理后定期清运至大佘太镇污水处理厂处理，生产废水、生活废水污染物排放浓度均须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准限值要求和大佘太镇污水处理厂入水要求。建立健全污水（排放和综合利用）台账。污水排放口安装流量计等监测监控设施。排水系统采取雨污分流措施。

4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

　　5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。灰渣、除尘灰暂存于灰渣库，定期外售综合利用；沉淀池沉渣定期清理，检测废物、玉米须、玉米皮、头尾及不合格产品产生后即收集外售，不在厂区内存储；废离子交换树脂由设备厂家定期更换，不在厂区内存储；废润滑油、废油桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期由有危废处置资质单位处置。
一般固废暂存间选址、设计、建设、运行、管理和一般固废的收集、贮存、转移等严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其国家法律法规等的相关规定、技术规范、标准。职工日常生活产生的生活垃圾收集后清运至环卫部门指定地点集中处置。固废回收或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全一般固废产生收集转移处置等管理台账记录。

危废暂存间的选址、设计、建设、运行和管理及危险废物的收集、贮存、转移等严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。建立健全危险废物收集、贮存、转移、使用、产生、处置等运行情况台账，实现危险废物全过程信息“可定位、可溯源、可共享”的精细化管理。按照环境保护法律法规规章和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置贮存设施标志牌、危险废物标签等。

6、强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，加强地下水和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染。制定水土保持方案并做好水土保持和生态保护修复工作。
7、强化环境风险防范意识，落实《报告表》和国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，配套安装污染防治设施安全防护装置，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。污染防治设施安装用电计量装置。
8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放监测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行监测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。
11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                            2026年 8月 7日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站 
PAGE  


